附件

经颅磁刺激仪相关参数及要求

# 一、主要用途：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究；配合药物，进行心境低落、失眠、性症状的辅助治疗等。

# 二、技术参数及要求

1.主机具备双通道，可同时治疗两个病人。

2.具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激等多种刺激模式

# 3.最大磁感应（刺激）强度：6T，允差±5%；

4.提供符合湛江市医保收费项目内涵佐证资料。

5.提供设备使用年限佐证材料（附图）、售后服务承诺（含保修期限）及符合湛江市医保收费项目内涵佐证资料。